|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Техникалық сипаттамалары :

|  |  |
| --- | --- |
| **Үлгі** | LED Түнгі шам UNO |
| **Жарық көзі** | **Жарықдиодты шамдар** |
| **Түс температурасы, К** | **3000** |
| **Жарық ағыны, Lm** | **20** |
| **Қозғалыс сенсорының түрі** | **Инфрақызыл** |
| Анықтау аймағының ұзындығы, м | **5 метрге дейін** |
| **Анықтау аймағының бұрышы, °** | **110°** |
| **Максималды розетка жүктемесі, A** | **16** |
| **Қосымша қосқыштар** | **2хUSB A (5В, 2,4А) 2хUSB C (5В, 3А)** |
| **Корпус түсі** | **Ак**  |
| **Шамның өлшемдері (LxWxH), мм** | **105,5х84,5х84,2** |
| **Номиналды кернеу, В** | **220-230** |

**Кепілдік міндеттемелер**:1. Кепілдік мерзімі-пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 1 жыл.
2. Кепілдік міндеттемелер жарықшам сатылған сәттен бастап күшіне енеді.
3. Бұйымды дұрыс тасымалдамағаны, дұрыс сақтамағаны, монтаждамағаны және дұрыс пайдаланбағаны үшін

сатушы ұйым жауапты болмайды.1. Партия нөмірі, сату күні, сатушы ұйымның мөртабаны, сатушы мен сатып алушының жеткізушінің құжаттарында

қолы болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.1. Кепілдік мына төмендегілердің нәтижесінде зақымдалған жарықшамға қолданылмайды:
2. Механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен жарықшам (корпус, шашыратқыш, шағылыстырғыш, қоректендіру сымы) тұтастығының бұзылуы жатады. 1. Сұйықтықтармен жанасу (жарықшамның істен шығуы немесе желілік сымның ақауы нәтижесінде, корпус ішінде ылғалдың болуына байланысты), сатушы ұйым маманының қарауы нәтижелері немесе бөгде сараптамалық қорытынды негізінде.

**Гарантийный талон / Кепілдік талоны**Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных / Кепілдік талоны барлық деректерді толтырған кезде ғана жарамды

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер партии / Топтаманың нөмірі**(смотреть на корпусе светильника)/(жарықшамның корпусынан қарау) |  |
| **Дата продажи / Сату күні**(дд/мм/гггг) / (кк/аа/жжжж) |  |
| **Адрес продавца / Сатушының мекен-жайы**(юр. адрес/ телефон) / (заңды мекен-жайы / телефоны) |  |
| **Печать продавца / Сатушының мөрі**(подпись/ печать продавца) / ( сатушының қолы/ мөрі ) |  |
| **Покупатель / Сатып алушы** ( ФИО/ подпись) / (Аты-жөні / қолы) |  |

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | LED Светильник-ночник UNO |
| **Источник света** | **Светодиоды** |
| **Цветовая температура, К** | **3000** |
| **Световой поток , Lm** | **20** |
| **Тип датчика движения** | **Инфракрасный** |
| Длина зоны обнаружения, м | **до 5 метров** |
| **Угол зоны обнаружения, °** | **110°** |
| **Макс.нагрузка розетки, А** | **16** |
| **Дополнительные разъёмы** | **2хUSB A (5В, 2,4А) 2хUSB C (5В, 3А)** |
| **Цвет корпуса** | **Белый**  |
| **Габбариты светильника (ДхШхВ), мм**  | **105,5х84,5х84,2** |
| **Номинальное напряжение, В** | **220-230** |

**Гарантийные обязательства:**1. Гарантийный срок – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента продажи светильника.
3. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, торгующая организация

ответственность не несет.1. При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя

в документах поставщика, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.1. Гарантия не распространяется на светильник, поврежденный в результате:
2. Механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся, нарушение целостности светильника (корпуса, рассеивателя, отражателя, провода питания) под воздействием кинетической энергии.1. Контакта с жидкостями (выход из строя светильника в связи с присутствием влаги внутри корпуса в результате дефекта корпуса или сетевого провода), на основании результатов осмотра специалистом торгующей организации или стороннего экспертного заключения.

**Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними/**  **Өндірушінің атауы және орналасқан жері (өндіруші уәкілеттік берген тұлға), импорттаушы, олармен байланысуға** **арналған ақпарат**1. ТОО «Юг Электрокомплект»/«Юг Электрокомплект» ЖШС

 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кудерина, 47б / 050061, Қазақстан Республикасы,  Алматы қ, Кудерин к-сі, 47б  Тел./факс: +7 (727) 346-88-88 Е-mail: almaty@ekt.kz1. Произведено по заказу и под контролем ТОО «Юг Электрокомплект» на заводе Нингбо Вайзлюкс Лайтинг Со., ЛТД / Нингбо Вайзлюкс Лайтинг Со зауытында "Юг Электрокомплект" ЖШС тапсырысы бойынша және бақылауымен өндірілген., ЛТД

Промышленная зона моста Хэхуа, город Юньлун, район Иньчжоу, Нинбо, Китай/ Хехуа көпірінің өнеркәсіптік аймағы, Юнлун қаласы, Иньчжоу ауданы, Нинбо, Қытай |   **Cветильник-ночник UNO**  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТИ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**Назначение:**LED Светильник-ночник UNO с датчиком движения предназначен для мягкого освещения помещения в тёмное время суток.**Комплектация:** 1. Светильник-ночник UNO шт. 1
2. Монтажный комплект.
3. Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
4. Упаковочная коробка, шт. 1

**Требования по технике безопасности:**1. Использование светильника допускается только при указанном в инструкции по эксплуатации напряжении сети.
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
* Устанавливать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов
* Эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, защитным рефлектором или без него.
1. Светильник ремонту не подлежит. При возникновении неисправности в гарантийный срок, принести на замену продавцу, по истечении гарантийного срока светильник утилизировать.

**Подготовка светильника к работе, установка, правила эксплуатации:**1. Распакуйте светильник, убедитесь в его целостности и комплектации.
2. Установите светильник в розетку.
3. Установите переключатель режима работы в нужное положение - OFF (светильник выключен), AUTO ( светильник включается только при срабатывании PIR датчика ), ON (светильник работает в ручном режиме, светится до тех пор пока не установить режим OFF).

**Условия транспортировки и хранения:**1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

**Утилизация:**Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.   **UNO ТҮНГІ ШАМЫ**ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**Пайдаланылуы:****Қозғалыс сенсоры бар UNO жарықдиодты түнгі шамы қараңғыда бөлмені жұмсақ жарықтандыруға арналған.****Жинақтау:** 1. **UNO түнгі шамы**, 1 дана
2. Монтаждау жинагы
3. Техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, 1 дана
4. Орауыш қорап, 1 дана

**Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар:**1. 1. Шамды пайдалану нұсқаулығында көрсетілген желілік кернеуде ғана пайдалануға рұқсат етіледі ,
2. **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:**
* Шамды жанғыш, жанғыш заттардың және химиялық белсенді элементтердің жанына орнатыңыз
* Корпусы немесе қорғаныш шынысы зақымдалған жарықшамды пайдалануға.
1. Жарықшам жөндеуге жатпайды. Кепілді мерзім ішінде ақау пайда болған жағдайда сатушыға ауыстырып беру үшін әкелуге болады, кепілдік мерзімі өткен соң жарықшамды жою қажет.

**Жарықшамды жұмысқа дайындау, орнату, пайдалану ережесі:**1. Жарықшамды ашып, оның бүтін екендігіне және дұрыс жинақталғанына көз жеткізіңіз.
2. Шамды розеткаға орнатыңыз.
3. Жұмыс режимінің ауыстырып-қосқышын қажетті күйге қойыңыз - OFF (шам өшірілген), AUTO (шам тек PIR сенсоры іске қосылғанда ғана қосылады), ON (шам қолмен жұмыс істейді, режим орнатылғанша жанады. ӨШІРУЛІ күйіне орнатылған).Жарықшамды пайдалану барысында жарықшам корпусының, электр сымдарының және оның қосылу орындарының бүтіндігін жылына кемінде екі рет профилактикалық тексеру жүргізу ұсынылады.

**Тасымалдау және сақтау шарттары:**1. Буып-түйілген өнімді механикалық зақымданудан, атмосфералық жауын-шашынның және соққы күштерінің тікелей әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез-келген түрімен тасымалдауға, осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жол беріледі.
2. Сақтау дайындаушының қаптамасында -50°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада және 35°С кезінде 98%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда жүзеге асырылады.

**Жою:**Бұйымның құрамында арнайы кәдеге жаратуды талап ететін қымбат немесе улы материалдар жоқ. Жою әдеттегі тәсілмен жүргізіледі |